8. הארקת שיטה לזרם ישר בעלת שולשה מוליכים:

)א( בשיטה לזרם ישר בעלת שלושה מוליכים במתח נמוך, תותקן הארקת שיטה במוליך

התווך, קרוב ככל האפשר למקור הזינה, ויותקן בו מכשיר לבקרת הזרם הדולף לאדמה; הראה

המכשיר כי בידוד המתקן פגום – יתוקן הבידוד.

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( לא תותקן הארקת השיטה אם ההגנה בפני חישמול

מבוססת על –